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Porraskivi

Koko 360 x 360 x 150 mm
Paino 30 kg/kpl

Lavalla 28 kpl

Varit harmaa ja musta

Portaat on mahdollista toteuttaa myds Lakan Antiikkimuurikived hyvaksikayttaen
(koko 360 x 180 x 150 mm).

Raput ovat yksi vaativimmista Porraskiven leveys
piharakenteista. Ollakseen turvalliset 360 mm
kulkea, portaiden mitoitus on etenems .
oltava kohdallaan. 270-320 mm

Lakan Porraskivi on mitoitettu niin, ettd rapun
nousuksi tulee automaattisesti luonteva

15 cm. Askelman eteneman suhteen on
asennettaessa pelivaraa 27 - 32 cm: n valilla.

kaato vah. 1:100

tiivistetty sorataytto

kiveys tai laatoitus asennushiekka

Portaan leveys Porraskivelld:
2 kived rinnakkain = 720 mm
3 kived rinnakkain = 1080 mm

betonivalu

1 eriste 4 kived rinnakkain = 1440 mm
PORRASKIVEN TYOOHJE
1. Portaikon alta ja sivuilta poistetaan 5. Alin porras asennetaan kiveyksen paélle, ylammaksi. Ndin syntyy portaaseen pieni
humuspitoinen ja routiva maa-aines. jolloin portaan askelmat tulevat saman kaato sadeveden poistamiseksi.
2. Hienoa kivetonta asennushiekkaa laitetaan korkuisiksi. 8. Portaan sivut voidaan tehda laittamalla
routaeristeen alle. 6. Toisen portaan alusta taytetaan jaykalla Lohkomuurikivi kantilleen tai
3. Routaeriste ulotetaan sivuilla molemmin betonimassalla (kuivabetoni S 100) ja Antiikkimuurikivella.
puolin véhintaan 500 mm leveammaille kuin massaan upotetaan kaksi harjaterasta.
porras. 7. Betoniin upotetaan pihakivi jokaisen Kivien paallys pitaa suojata
4. Kantavaa tdytesoraa vahintdan 150 mm, joka Porraskiven alle takaosaan asennustueksi, asennuksen aikana!
tiivistetaan veden kanssa tarylevylla. yldpinta n. 5 mm edellistd porrasta
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LAKAN BETONI OY Joensuun tehtaat PL42,80101 Joensuu puh. 0207 481 200 - fax 0207 481 260

ALV-rek Lopen tehdas Léyligistenraitti 605, 12600 Layliginen puh. 0207 481 300 - fax 0207 481 340

Y-tunnus 0168131-1 Forssan tehdas Parmantie 1, 30420 Forssa puh. 0207 481 300

kotipaikka: Joensuu Jalasjérven tehdas Tiemestarintie 18, 61600 Jalasjarvi puh. 0207 481 290 « fax 0207 481 291
Varkauden tehdas Oljytie 5, 78710 Varkaus puh. 0207 481 200

www.lakka.fi Imatran myyntikonttori Tainionkoskentie 22, 55100 Imatra puh. 0207 481 382




